

hP fűtés PID szabályozó Proporcionális rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 10, (szolár.szab.50%...90%).
hI fűtés PID szabályozó Integráló rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 6, (szolár.szab.0%...100%).
hD fűtés PID szabályozó Deriváló rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 3, (szolár.szab.0%...30%).

dP HMV PID szabályozó Proporcionális rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 13, (szolár.szab.50%...90%).
dI HMV PID szabályozó Integráló rész, 1…50, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 4, (szolár.szab.0%...100%).
dD HMV PID szabályozó Deriváló rész, 1…20, gyári beállítás KONe 24C földgázos: 15, (szolár.szab.0%...30%).

Proporcionális rész, tényleges és kívánt érték közti eltérés erősségét mutatja,
nagyobb szám stabilabb rendszerhez vezet, de nagyobb lesz az eltérés is a tényleges és kívánt érték között.

Integráló rész, az eltérést figyeli időszakonként,
nagyobb szám stabilabb rendszert ad, de lassabban egyenlítődik ki a kívánt értékhez.

Differenciáló rész, minél gyorsabban lép fel egy eltérés a tényleges és kívánt érték között, annál jobban fog „túlreagálni”, hogy a lehető leggyorsabban érje el a kiegyenlítődést.